Προς: Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Tμήμα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

e-mail: obgyn@nikaia-hosp.gr

Τήλ: 21320762233

## ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΣΕΤ διαχείρισησ χειρουργικων τομων»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **Περιγραφή υλικού** |  |  |  |  |
| 1. | **CONFORT Σετ διαχειρισης χειρουργικών τομών μεγέθους 40Χ10εκ (Extra large).** Περιλαμβάνει σπόγγο πολυουρεθάνης διαστάσεων 34,5Χ5Χ1εκ, με αυτοκόλλητο πλέγμα σιλικόνης 30Χ10εκ. για να προσαρμόζεται στο τραύμα, με δομή κυψέλης 400-600 microns και διαφανείς μεμβράνες πολυουρεθάνης για σφράγιση. Ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης απο σιλικόνη, κλείστρο και βιδωτό αντάπτορα για σύνδεση με το δοχείο. Το επίθεμα δεν επιτρέπει την είσοδο νέων ιστών στη δομή του και αφαιρείται ατραυματικά. Το σετ να περιέχεται σε μια συσκευασία και να είναι αποστειρωμένο. |  |  |  |  |
| 2. | **CONFORT Δοχείο συλλογής εκκρίσεων** 1000ml με ενσωματωμένο φίλτρο, αντεπίστροφη βαλβίδα (για αποφυγή διαρροών) και υλικό ζελοποίησης ώστε το εισερχόμενο εξίδρωμα να μετατρέπεται σε τζέλ. Διαθέτει αισθητήρα πλήρωσης, με αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και διακοπή λειτουργίας, για προστασία της συσκευής. Το δοχείο φέρει ειδικούς συνδέσμου για να συνδέεται σταθερά απευθείας στη συσκευή αρνητικής πίεσης, ώστε να είναι πιο εύκολη η χρήση του συστήματος από περιπατητικούς ασθενείς. Το δοχείο φέρει διαβάθμιση ανά 100ml. Έχει ενσωματωμένους σωλήνες σιλικόνης με κλείστρο και αντάπτορες, για εύκολη σύνδεση σε συσκευή και τραύμα.  |  |  |  |  |
|  | **CONFORT C500 PUMP DEVICE WITH INSTILLATION THERAPY: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ C500**: Η συσκευή C500 είναι ένα ενεργό σύστημα επούλωσης πληγών, που εφαρμόζει τοπικά αρνητική πίεση για την προώθηση της επούλωσης σε οξείες και χρόνιες πληγές. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης από -20 μέχρι -250mmHg. To βάρος της αντλίας δε ξεπερνά τα 700γρ για άνεση και φορητότητα, ενώ φέρει μπαταρία Li-ion με αυτονομία περίπου 12 ώρες. Διαθέτει οθόνη αφής για τη ρύθμιση της λειτουργίας της. Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. CE mark. Δυνατότητα για τέσσερεις λειτουργίες. 1. Συνεχόμενη λειτουργία 2. Διαλειπόμενη λειτουργία 3. Λειτουργία ενστάλαξης 4. Ενστάλαξης με διαλειπόμενη λειτουργία.Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, υπάρχει δυνατότητα άμεσης επίλυσης του από εκπαιδευμένο άτομο της εταιρείας. Σε περίπτωση θεραπείας εκτός νοσοκομείου, η συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί, αφού ενημερωθεί εκπρόσωπος της εταιρείας. |  |  |  |  |