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· ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ G20 Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου buck-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και ελάχιστου τραυματισμού αυτής.5. Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή LL(louer lock) προς αποφυγή παλινδρόμησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL & LS( Louer Slip). 6. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος , επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. 7. να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων στυλεών - obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού του φλεβοκαθετήρα.. 8. να διαθέτει πτερύγια στήριξης.9. Να είναι ακτινοσκιεροί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ ( οξείδιο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης..11. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.12. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.
                                                   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
· Σε περίπτωση μη αποστολής δείγματος μέχρι την ημερομηνία λήξη του διαγωνισμού αποτελεί λόγο απόρριψης.
· [bookmark: _GoBack]Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό το υλικό θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο   τουλάχιστον στο 50% με την υπογραφή της σύμβασης. 
