ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ : MODEL PMP150-13-2-HR

INPUT :  100-240VAC, 0.7-1.63A, 47-63Hz

OUTPUT: 19VDC, 7.9A, 150W Max

PIN1,3:RETURN PIN2,4: 19V, 7.9A

Να διαθέτει CE mark , να είναι απολύτως συμβατό με τον υπέρηχο και να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας.