ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ.Α.Φ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Η ντουλάπα να είναι βιομηχανικής κατασκευής , όχι ιδιοκατασκευή , ειδικά

σχεδιασμένη για τη φύλαξη φαρμάκων. Ο εργονομικός σχεδιασμός της να

εξασφαλίζει οικονομία χώρου , σωστή ταξινόμηση και ασφαλή αποθήκευση των φαρμάκων.

2. Το σώμα της κατασκευής να είναι διπλής όψεως από μοριοσανίδα επικαλυμμένη από πλενόμενο υλικό και να φέρει ελαστικό παρέμβυσμα περιμετρικά στο κλείσιμο των θυρών για την ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητου ιατρικού υλικού.

3. Οι εξωτερικές πόρτες να είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από συμπαγές πολυμερές υλικό, υψηλής αντοχής , αντιμικροβιακής σύστασης οπωσδήποτε, ανθεκτικό στις κρούσεις, αποραμόρφωτο, αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού. (Να κατατεθούν οπωσδήποτε πιστοποιήσεις προς επιβεβαίωση της αντιμικροβιακότητας του υλικού).

4.Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος στις πόρτες ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο με το περιβάλλοντα χώρο.

5.Να είναι υψηλής αντοχής σε μηχανική καταπόνηση ώστε να απορροφά τις προσκρούσεις προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση φαρμακευτικών-νοσοκομειακών υλικών.

6.Να διαθέτει εσωτερικά 5-6 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και εσωτερικές πόρτες διπλής όψεως

7.Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες με 50-60 περίπου θήκες 9ράφια0για φάρμακα κατασκευασμένες από ενισχυμένο θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό αναλλοίωτο στα απολυμαντικά καθαρισμού.

8.Στο εσωτερικό της ντουλάπας να διαθέτει ντουλάπι με κλειδαριά ασφαλειας για την φύλαξη των ναρκωτικών φαρμάκων.

9. Οι εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας

10. Να στηρίζεται σε τέσσερα (4)μεταλλικά πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

11. Να είναι συνολικών διαστάσεων σε cm: πλάτος 90 x βάθους 70 x ύψος 200 περίπου

12.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών.

13. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus ,product data , manual κλπ).

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

15.Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 & ISO 13485 ( Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)