ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

O ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ Η ΔΕΞΙΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΟΤΑΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ Η ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ, ΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΙΚΟΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ Η ΔΙΕΞΙΟ ΚΥΡΙΟ ΒΡΟΓΧΟ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.

 Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ OPTI-PORTΤΜ, 2 ΕΝΔΟ-ΒΡΟΓΧΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ‘Υ’. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

HΗ ΔΙΕΥ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ