ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι καινούριες και αμεταχείριστες, απολύτως συμβατές με τους αναπνευστήρες ΜΑQUET SERVO -Ι.

Να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των παραμέτρων εκπνοής όπως η πίεση, ο όγκος και η ροή.

Να διαθέτουν ολοκληρωμένο κύκλωμα για την καταγραφή ημερομηνίας επιτυχούς ελέγχου τους, ημερομηνία πρώτης χρήσης και σειριακού αριθμού.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας.