[bookmark: _GoBack]Αποτελείται από τα εξής τμήματα:A.Σύστημα για την ενδοσκοπική εκτομή ολικού πάχους βλαβών στο παχύ έντερο και το ορθό: i)Applicator Cap: Πλαστικό κάλυμμα, εφαρμόζεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και φέρει προ-φορτωμένο το FTRD Clip και βρόγχο εκτομής ιστού υψηλής συχνότητας.Διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο Applicator Cap με το οποίο απελευθερώνεται το Clip, με τρόπο παρόμοιο όπως στην περίπτωση των δακτυλίων για τους κιρσούς του οισοφάγου. Το Clip αποτελείται από ειδικό υλικό με σχηματική μνήμη Nitinol και έχει σχήμα ‘’δαγκάνας με μια σειρά από δόντια’’ χωρίς να αφήνει κενό στη μέση.Διατίθεται σε ένα μέγεθος για ενδοσκόπια με διάμετρο 11.5 –13.2mm ii)Hand Wheel: Ειδική πλαστική στρόφιγγα που τοποθετείται στο ενδοσκόπιο για το περιτύλιγμα του νήματος και την απελευθέρωση του Clip iii)Thread Retriever: Πλαστικό εξάρτημα για την εύκολη ανάκτηση του νήματος iv)Endoscope Sleeve: Προστατευτικό μανίκι ενδοσκοπίου.Το κάλυμμα εφαρμογής και ο βρόγχος φορτώνονται εξωτερικά από το ενδοσκόπιο και το προστατευτικό μανίκι αποτρέπει την σύλληψη ιστού μεταξύ του ενδοσκοπίου και του βρόγχου B.Marking Probe: Καθετήρας πήξης υψηλής συχνότητας για τη σήμανση του ιστού πριν την εφαρμογή του συστήματος για την ενδοσκοπική εκτομή ολικού πάχους βλαβών στο παχύ έντερο και το ορθό. Η σήμανση του ιστού διευκολύνει τον εντοπισμό και την πλήρη εκτομή του ιστού.Ο καθετήρας έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm Γ. Grasper:Λαβίδα σύλληψης για την καθήλωση του ιστού και την ανάκτηση του στο κάλυμμα εφαρμογής.Η λαβίδα έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm Απαραίτητο ποιοτικό δείγμα.Το υλικό θα αναρτηθεί και θα αξιολογηθεί στο i-supplies.
