**ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ-ΚΡΕΒΑΤΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΜΧ 11**

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστη, τριών (3) τμημάτων. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και να μπορεί να δεχθεί βάρος μέχρι 150 κιλά περίπου.
2. Να έχει υδραυλική δυνατότητα ρύθμισης του ύψους (να αναφερθεί το εύρος) και δυνατότητα ρύθμισης του τμήματος της πλάτης και των ποδιών από 0-45ο περίπου. Η κλίση της πλάτης και των ποδιών-ανάπαυσης να μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. Επιθυμητό να μπορεί να πραγματοποιεί αντίστροφη ανάρτηση ( trendelenbourg).
3. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ενσωματωμένο μαξιλάρι κεφαλής το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί καθώς και μετακινούμενους βραχίονες. H άρθρωση να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση με εύχρηστο μηχανισμό.
4. Να έχει επένδυση από δερματίνη υψηλής ποιότητας με κατάλληλη ανθεκτική επένδυση για προστασία από φθορές. Να καθαρίζεται χωρίς πρόβλημα από όλα τα εγκεκριμένα απολυμαντικά και υγρά καθαρισμού. Να αναφερθεί η δυνατότητα επιλογής σκούρου χρώματος και να κατατεθεί χρωματολόγιο με την προσφορά ώστε να γίνει επιλογή από το Οφθαλμολογικό Τμήμα.
5. Επιθυμητό να διαθέτει αντιστατικούς τροχούς για την εύκολη μετακίνησή της με ανεξάρτητο φρένο ο κάθε τροχός ή μια βάση με τροχούς και φρένο.
6. Επιθυμητό να διαθέτει υποδοχή ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στατώ ορού.
7. Επιπλέον δυνατότητες και τυχόν παρελκόμενα να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
8. Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναρμολόγησης.
9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη, κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
10. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO (Να κατατεθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά).
11. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).

 Ο ΔΝΤΗΣ ΟΦΘ/ΚΗΣ Η Π.ΒΙ.Τ Ο Δ.Τ.Υ

 Π. ΜΠΟΥΡΝΑΣ Μ. ΚΟΥΡΕΛΗ Β. ΤΣΟΥΛΚΑΣ